***Załącznik nr 1 do SIWZ***

**FORMULARZ OFERTOWY**

**DLA WYKONAWCÓW SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ NA**

***„Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko – ładowarki kołowej”.***

**Sygnatura sprawy: DTR/W3/2/2020**

**My niżej podpisani,**

**……………………………………………………………………………………………………………………..……..…….…………………………………………**

*(pełna nazwa Wykonawcy, dokładny adres, nr tel)*

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, oferujemywykonywanie przedmiotu zamówieniaw ramach zadania pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko – ładowarki kołowej”,

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

* **Całkowity koszt leasingu dostawy koparko – ładowarki**

**netto …………………………………. zł**

(słownie ……………………………………………………………………)

podatek VAT.....% kwota ……………………… zł

(słownie ……………………………………………………………………)

brutto ………………… zł

(słownie ……………………………………………………………………)

* **Gwarancja:**

……………… miesięcy

* **Okres na jaki udzielony został „Pakiet przeglądów”, który zawiera dojazd serwisu, materiały przeglądowe + robocizna:**

…………………………… miesięcy.

1. **DANE TECHNICZNE KOPARKO – ŁADOWARKI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent maszyny |  |
| 2. | Marka |  |
| 3. | Typ |  |
| 4. | Rok produkcji |  |
| 5. | Koparko – ładowarka kołowa spełnia wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy –Prawo o Ruchu Drogowym |  |
| 6. | Silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej minimum 80 kW, bez filtra cząstek stałych DPF, spełniający normę emisji spalin minimum IV (Tier 4 Final). |  |
| 7. | Napęd koparko-ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś. |  |
| 8. | Automatyczna blokada mostów napędowych. |  |
| 9. | Koła jezdne: przednie i tylne równe o rozmiarze minimum 28”. |  |
| 10. | Przednia oś wychylna, przednie koła skrętne, tylne koła skrętne, tryb krab. |  |
| 11. | Blokada zmiennika momentu obrotowego - zmniejszająca zużycie paliwa. |  |
| 12. | Główna komponenty układu napędowego ( silnik, skrzynia biegów, mosty) musza być wyprodukowane przez jednego producenta. |  |
| 13. | Skrzynia biegów maszyny typu AutoShift,  minimum 6 biegów w przód i minimum 4 biegi w tył. |  |
| 14. | Dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący. |  |
| żce 15. | Maszyna posiada system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania w czasie pracy maszyny. |  |
| 16. | Maszyna posiada układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności minimum 165 l / min. i ciśnieniu roboczym minimum 250 bar. |  |
| 17. | Stabilizatory tylne niezależne muszą być wysuwane hydraulicznie ze wskaźnikiem krańcowego położenia stabilizatorów. |  |
| 15. | Maszyna posiada błotniki kół przednich i tylnych. |  |
| 18. | Kabina operatora wyposażona w fotel obrotowy, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 75 dB. |  |
| 19. | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 l. |  |
| 20. | System GPS – fabryczny system nawigacji parametrów pracy oraz położenia maszyny –abonament na 60 miesięcy w cenie maszyny. |  |

1. **DANE TECHNICZNE OSPRZĘTU ŁADOWARKOWEGO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą dżojstików. |  |
| 2. | Maszyna posiada system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej. |  |
| 3. | Łyżka musi posiadać boczną instalację hydrauliczną do młota ręcznego. |  |
| 4. | Łyżka musi posiadać instalację hydrauliczną główną do młota (na ramieniu koparki). |  |
| 5. | Łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna, możliwość: spychania, ładowania, chwytania, rozścielania i wyrównywania – mocowana na sworznie do ramion koparko – ładowarki. |  |
| 6. | Na łyżce ładowarkowej zamontowane widły do palet. |  |
| 7. | Pojemność łyżki ładowarkowej minimum 1,3 m3 , szerokość łyżki do 2,5 m. |  |
| 8. | Maksymalna wysokość załadunku minimum 3,1 m. |  |
| 9. | Udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3 500 kg. |  |

1. **DANE TECHNICZNE OSPRZĘTU KOPARKOWEGO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą dżojstików. |  |
| 2. | Maszyna wyposażona w szybkozłącze koparkowe. |  |
| 3. | Łyżka koparkowa o szerokości 600 mm. |  |
| 4. | Ramię koparkowe o zmiennej długości ,rozsuwane hydraulicznie ( teleskopowe). |  |
| 5. | Głębokość kopania ze standardową łyżką i bez szybkozłącza minimum 5,85 m. |  |
| 6. | Wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,5 m. |  |
| 7. | Udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1500 kg. |  |
| 8. | Siła skrawania na łyżce koparkowej minimum 57 kN. |  |

1. Oświadczamy, iż w cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczam, że spełniam warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia, dotyczące: - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, - sytuacji ekonomicznej lub finansowej, - zdolności technicznej lub zawodowej.
3. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.
4. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

………………..…….………………………………………………………………………………….………………………………..………………………………

….…………………………..…………………………………..………………..………………………………………………………..…….………………………

osoba do kontaktu …………………………………….……………………...…………….………………………………………………………………….

nr telefonu i nr faksu: ……………………………………….…………………………….…………………….…..…….………………………………….

adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*
3. Niniejszą Ofertę składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach/ kartkach.

…………………………………………. .……………………………………….…...……………………………………

Miejscowość i data Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).