***Załącznik nr 1 do SIWZ***

**FORMULARZ OFERTOWY**

**DLA WYKONAWCÓW SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ NA**

**„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 2 szt. fabrycznie nowych z 2020 r. samochodów ciężarowych blaszanych typu brygadowego o DMC do 3,5 t.”**

**Sygnatura sprawy: DTR/W3/6/2020**

**My niżej podpisani,**

**……………………………………………………………………………………………………………………..……..…….…………………………………………**

*(pełna nazwa Wykonawcy, dokładny adres, nr tel)*

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, oferujemywykonywanie przedmiotu zamówieniaw ramach zadania pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 2 szt. fabrycznie nowych z 2020r. samochodów ciężarowych typu brygadowego o DMC do 3,5 t.”.

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

* **Całkowity koszt leasingu dostawy 2 szt. samochodów ciężarowych:**

**netto …………………………………. zł**

(słownie ……………………………………………………………………)

podatek VAT.....% kwota ……………………… zł

(słownie ……………………………………………………………………)

brutto ………………… zł

(słownie ……………………………………………………………………)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA** | **TAK/NIE** |
| **I** | **SILNIK EURO 6:** |  |
| 1 | Wysokoprężny, **Silnik EURO 6.** |  |
| 2 | Moc silnika w zakresie od min. 140 KM do max.180 KM. |  |
| 3 | Norma emisji spalin EURO 6. |  |
| 4 | Pojemność w zakresie od min. 2,2 litra do max. 3,0 litry. |  |
| **II** | **SKRZYNIA BIEGÓW:** |  |
| 1 | Skrzynia biegów 6-cio biegowa. |  |
| **III** | **UKŁAD HAMULCOWY:** |  |
| 1 | Tarcze na obu osiach ( przednie wentylowane). |  |
| **IV** | **BEZPIECZEŃSTWO JAZDY – SYSTEMY:** |  |
| 1 | ESP - system stabilizujący tor jazdy pojazdu, |  |
| 2 | ABS - system zapobiegania blokowania kół podczas hamowania, |  |
| 3 | EBD - system rozdzielający siłę hamowania pomiędzy osią przednią i tylną, |  |
| 4 | Dopuszczalne są również inne, nie wymienione systemy, zamontowane w pojeździe w celu poprawy bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów. |  |
| **V** | **INSTALACJA ELEKTRYCZNA:** |  |
| 1 | Napięcie znamionowe 12 V, akumulator min. 100 Ah. |  |
| **VI** | **OGUMIENIE:** |  |
| 1 | Wszystkie koła o tej samej średnicy. |  |
| 2 | Felgi stalowe 16” z deklami. |  |
| 3 | Pojedyncze koła tylnej osi. |  |
| 4 | Koło zapasowe pełnowymiarowe, na feldze stalowej, zawieszone pod podwoziem. |  |
| 5 | Dodatkowy komplet opon zimowych lub letnich – w zależności które w dniu odbioru zamontowane są w pojazdach. |  |
| **VII** | **ZAWIESZENIE PRZEDNIE I TYLNE:** |  |
| 1 | Dopuszczalne jest każde rozwiązanie techniczne zawieszenia - przodu i tyłu pojazdu o DMC do 3,5 t które wpływa na jakość i sprawność pojazdu oraz komfort użytkownika. |  |
| **VIII** | **KABINA KIEROWCY I PASAŻERÓW – ZABUDOWA BRYGADOWA:** |  |
| 1 | Homologowana, 7 osobowa zabudowa. |  |
| 2 | Podwójny fotel pasażera + regulowany fotel kierowcy. |  |
| 3 | Profilowana kanapa 4 osobowa zintegrowana ze ścianą. |  |
| 4 | Podłoga w części osobowej na jednej wysokości z podłogą w I rzędzie ( kierowca +2 pasażerów). |  |
| 5 | Lusterka boczne – elektrycznie sterowane i podgrzewane. |  |
| 6 | Szyby boczne przednie – elektrycznie sterowane. |  |
| 7 | Regulowana kolumna kierownicza. |  |
| 8 | Wspomaganie układu kierowniczego. |  |
| 9 | Poduszka bezpieczeństwa kierowcy. |  |
| 10 | Pełna szczelna ściana działowa z ABS-u z wbudowaną szybą. |  |
| 11 | Prawe drzwi boczne przesuwane, obite materiałem. |  |
| 12 | Szyba lewa i prawa za słupkami „B” . |  |
| 13 | Centralny zamek , sterowany pilotem. |  |
| 14 | Immobilizer w kluczyku. |  |
| 15 | Radio – sterowane w kierownicy. |  |
| 16 | Antena dachowa. |  |
| 17 | Klimatyzacja z układem wentylacji i ogrzewania kabiny. |  |
| 18 | Sygnalizacja niezapiętego pasa dla kierowcy. |  |
| 19 | Osłony przeciwsłoneczne przedniej szyby. |  |
| 20 | Pasy bezpieczeństwa II rzędu – 4 x 3 punktowe, wraz z zagłówkami. |  |
| 21 | Jedna podwójna lampka w konsoli sufitowej w pierwszym rzędzie foteli. |  |
| 22 | Oryginalna tapicerka samochodu fabrycznego. |  |
| 23 | Pełna zabudowa słupków „B” – oryginalne elementy. |  |
| 24 | Pełna zabudowa boku od strony kierowcy z poliestru, ściana boczna, podłogi i sufitu kabiny osobowej. |  |
| **IX** | **WYMIARY PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ – PRZED ZABUDOWĄ:** |  |
| 1 | Długość przedziału ładunkowego nie mniejsza niż – 4070 mm. |  |
| 2 | Wysokość przedziału ładunkowego nie mniejsza niż – 1930 mm. |  |
| 3 | Szerokość przedziału ładunkowego nie mniejsza niż – 1870 mm. |  |
| 4 | Odległość między nadkolami nie mniejsza niż – 1420 mm. |  |
| 5 | Wysokość otworu załadunku (tył) – nie mniejsza niż 1790 mm. |  |
| 6 | Szerokość w świetle drzwi tylnych – nie mniejsza niż 1530 mm. |  |
| **X** | **SPECYFIKACJA ZABUDOWY:** |  |
| 1 | Zabudowa przedziału ładunkowego sklejką. |  |
| 2 | Podłoga pokryta sklejką wodoodporną antypoślizgową o grubości 12 mm. |  |
| 3 | Ściany boczne, drzwi tylne i boczne pokryte sklejką wodoodporną obustronnie, laminowaną o grubości 4 mm . |  |
| 4 | Nadkola zabezpieczone osłonami z ABS. |  |
| 5 | Sufit przestrzeni ładunkowej zabezpieczony płytą PCV w kolorze szarym o grubości 5,5 mm. |  |
| 6 | Oświetlenie sufitowe przedziału ładunkowego. |  |
| 7 | Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne bez szyb, uchylane minimum o kąt 900 **.** |  |
| 8 | Uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej. |  |
| 9 | Na ścianie bocznej prawej zamontowane mocowanie do przewozu zastaw. |  |
| 10 | Na ścianie bocznej lewej nad szafką zamontowana półka na szpadle i łomy. |  |
| 11 | Dodatkowa przestrzeń na długie przedmioty pod siedzeniami II rzędu. |  |
| 12 | Osłony przeciw błotne (chlapacze) przednie i tylne. |  |
| 13 | Kolor pojazdu – bez szczególnych wskazań czy ograniczeń (preferowany kolor niebieski). |  |
| **XI** | **POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE:** |  |
| 1 | Zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 70 l. |  |
| 2 | Dywaniki samochodowe. |  |
| 3 | Wlew paliwa zamykany na kluczyk. |  |
| 4 | Komputer pokładowy. |  |
| 5 | Hak holowniczy. |  |
| 6 | Belka świetlna na dachu pojazdu (w przedniej części),z napisem **„ZWiK CIECHANÓW**” – z przodu, z tyłu belki **„ TEL. 994”.** |  |
| 7 | Kogut na kablu spiralnym do zasilania z gniazda 12V, na tyle pojazdu. |  |
| 8 | Gniazdo 12V zamontowane na lewej ścianie w tylnej górnej części przedziału ładunkowego. |  |
| 9 | Sygnał akustyczny ostrzegający o cofaniu. |  |
| 10 | przednie i boczne światła obrysowe. |  |
| 11 | Gaśnica samochodowa polska, podnośnik, apteczka, trójkąt ostrzegawczy,  kluczyki 2 kpl. |  |
| 12 | Fabryczny zestaw kluczy. |  |

* **Gwarancja na:**

……………… miesięcy;

**Przedmiot zamówienia jest sprawny technicznie, gotowy do jazdy, dopuszczony do ruchu drogowego i przygotowany do zarejestrowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.**

**Przedmiot zamówienia jest zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w rozdziale III („Przedmiot zamówienia”) SIWZ.**

1. Oświadczam, iż w cena oferty zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczam, że spełniam warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia, dotyczące: - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, - sytuacji ekonomicznej lub finansowej, - zdolności technicznej lub zawodowej.
3. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.
4. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

………………..…….………………………………………………………………………………….………………………………..………………………………

….…………………………..…………………………………..………………..………………………………………………………..…….………………………

osoba do kontaktu …………………………………….……………………...…………….………………………………………………………………….

nr telefonu i nr faksu: ……………………………………….…………………………….…………………….…..…….………………………………….

adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*
3. Niniejszą Ofertę składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach/ kartkach.

…………………………………………. .……………………………………….…...……………………………………

Miejscowość i data Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).